# Техникалық мәліметтер

Жоғарғы фреза |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 10000–25000
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ●
Тұрақты электроника |  | ●
Шаңсорғышқа арналған жалғағыш |  | ●
Үйлесімді цангалы қысқыштар | мм дюйм | 8–12 ¼–½
Фреза жүрісінің биіктігі | мм | 80
СалмағыA) | кг | 6,3
Қорғаныс класы |  | / II

A)

  Желілік қуат сымынсыз

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.