# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Дясна ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
(2) | Бутон за застопоряване на вала
(3) | Защита от стружки
(4) | Крилчат винт за опора за успоредно водене на водещите щанги (2х)
(5) | Основна плоча
(6) | Антифрикционна плоча
(7) | Поставка за направляващите щанги на опората за успоредно водене
(8) | Степенен ограничител
(9) | Крилчат винт за регулиране на дълбочинния ограничител
(10) | Плъзгач с маркировка
(11) | Лява ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
(12) | Затегателен лост за застопоряване на дълбочината на фрезоване
(13) | Скала за регулиране на дълбочината на фрезоване
(14) | Дълбочинен ограничител
(15) | Скала за фино регулиране на дълбочината на фрезоване
(16) | Въртяща се ръкохватка за фино регулиране на дълбочината на фрезоване (модул за врязване)
(17) | Колело за регулиране за предварителен избор на обороти
(18) | ФрезерA)
(19) | Пусков прекъсвач
(20) | Бутон за фиксиране и отблокиране за пусковия прекъсвач
(21) | Гаечен ключ (17 mm, 24 mm)
(22) | Холендрова гайка със затегателна цанга
(23) | Адаптер за прахоулавяне (модул за врязване)
(24) | Винт с накатка за адаптер за прахоулавяне (2x)
(25) | Изсмукващ маркуч (Ø 35 mm)A)
(26) | Адаптер за прахоулавяне (копиращ модул)A)
(27) | Междинен пръстен за адаптер за прахоулавянеA)
(28) | Опора за успоредно водене
(29) | Винт с крилчата глава за груба настройка на опората за успоредно водене
(30) | Направляваща щанга за опора за успоредно водене
(31) | Въртяща се ръкохватка за фино регулиране на опората за успоредно водене
(32) | Центриращ щифт
(33) | Регулируема опорна шина за приспособлението за успоредно водене
(34) | SDS-адаптер за копираща втулка
(35) | Застопоряващ винт за адаптера на копиращата втулка (2x)
(36) | Лост за освобождаване на адаптера на копиращата втулка
(37) | Копираща втулка
(38) | Модул за врязване
(39) | Крепежен винт за антифрикционната плоча
(40) | Центроващ дорникA)
(41) | Прахоуловителен кожух за обработка на ръбове
(42) | Водещо колелоA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.