# Шаңды және жоңқаларды сору

Қорғасын бояу, кейбір ағаш сорттары, минералдар және металлдар бар кейбір материалдардың шаңы денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Шаңға тию және шаңды жұту пайдаланушыда немесе жанындағы адамдарда аллергиялық реакцияларды және/немесе тыныс жолдарының ауруларын тудыруы мүмкін.
Кейбір шаң түрлері, әсіресе емен және шамшат ағашының шаңы, әсіресе, ағашты өңдеу қалдықтарымен (хромат, ағашты қорғау заты) бірге канцерогендер болып есептеледі. Асбестік материал тек қана мамандар арқылы өңделуі мүмкін.

- Мүмкіншілігінше осы материал үшін сәйкес келетін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.
- P2 сүзгі сыныпындағы газқағарды пайдалану ұсынылады.

Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын ұйғарымдарды пайдаланыңыз.

- Жұмыс орнында шаңның жиналмауын қадағалаңыз. Шаң оңай тұтануы мүмкін.

##

Сору адаптерін (23), шланг жалғағышын алға немесе артқа қаратып, орнатуға болады.

Көшіру гильзасының адаптері (34) енгізілген жағдайда, сору адаптері (23) құлыптан босату иінтірегіне (36) тимеуі үшін, көшіру гильзасының адаптерін 180° шамасына бұрап монтаждау қажет болуы мүмкін.

Сору адаптерін (23) 2 домалатпа бұрандамен (24) тірек тақтасына (5) бекітіңіз.

Оңтайлы сорылуды қамтамасыз ету үшін сору адаптерін (23) жүйелі түрде тазалап тұру қажет.

##

Сору адаптерін (26), шланг жалғағышын алға немесе артқа қаратып, орнатуға болады.

Көшіру гильзасының адаптері (34) енгізілген жағдайда, сору адаптерін (26) 2 домалатпа бұрандамен (24) тірек тақтасына (5) бекітіңіз. Көшіру гильзасының адаптерінсіз (34) жұмыс істеген жағдайда, аралық сақинаны (27) сору адаптеріне (26), суретте көрсетілгендей, алдын ала монтаждаңыз.

##

Сорғыш шлангіні (диаметрі 35 мм) (25) (керек-жарақ) орнатылған сору адаптеріне енгізіңіз. Сорғыш шлангіні (25) шаңсорғышқа (керек-жарақ) жалғаңыз.

Электр құралын қашықтан іске қосу құрылғысы бар Bosch әмбебап шаңсорғышының штепсельдік розеткасына бірден жалғауға болады. Ол электр құралы қосылғанда автоматты түрде іске қосылады.

Шаңсорғыш өңделетін материалға сәйкес болуы қажет.

Денсаулыққа зиянды, обыр туғызатын немесе құрғақ шаң үшін арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.