# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Десна рачка (изолирана површина на дршката)
(2) | Копче за блокирање на вретеното
(3) | Заштита од струготини
(4) | Пеперутка-завртка за шина водилка за паралелен граничник (2x)
(5) | Основна плоча
(6) | Лизгачка плоча
(7) | Прифат за водечките прачки на паралелниот граничник
(8) | Градиран граничник
(9) | Пеперутка-завртка за подесување на граничникот за длабочина
(10) | Лизгач со индексна ознака
(11) | Лева рачка (изолирана површина на дршките)
(12) | Затезен лост за фиксирање на длабочината на глодање
(13) | Скала за подесување на длабочината на глодање
(14) | Граничник за длабочина
(15) | Скала за фино подесување на длабочина на глодање
(16) | Вртливо копче за фино подесување на длабочината на глодање (единица за вдлабнување)
(17) | Копче за контрола на бројот на вртежи
(18) | Глодалка A)
(19) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(20) | Копче за заклучување и отклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(21) | Вилушкаст клуч (17 mm, 24 mm)
(22) | Навртка за осигурување со затезна чаура
(23) | Адаптер за всисување (единица за вдлабнување)
(24) | Завртка со нарецкана глава за адаптерот за всисување (2x)
(25) | Црево за всисување (Ø 35 mm)A)
(26) | Адаптер за всисување (единица за копирање)A)
(27) | Меѓупрстен за адаптер за всисувањеA)
(28) | Паралелен граничник
(29) | Пеперутка-завртка за грубо подесување на паралелниот граничник
(30) | Водечка прачка за паралелниот граничник
(31) | Вртливо копче за фино подесување на паралелниот граничник
(32) | Клин за центрирање
(33) | Подеслива шина со граничник за паралелниот граничник
(34) | SDS-адаптер за копирна чаура
(35) | Шраф за прицврстување за адаптерот на копирната чаура (2x)
(36) | Лост за деблокирање на адаптерот на копирната чаура
(37) | Копирна чаура
(38) | Единица за вдлабнување
(39) | Завртка за прицврстување на лизгачката плоча
(40) | Трн за центрирањеA)
(41) | Капак за всисување за обработка на рабови
(42) | Водечко тркалоA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.