# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Rękojeść prawa (powierzchnia izolowana)
(2) | Przycisk blokady wrzeciona
(3) | Osłona przeciwwiórowa
(4) | Śruba motylkowa do drążków prowadzących prowadnicy równoległej (2 szt.)
(5) | Podstawa
(6) | Płyta ślizgowa
(7) | Mocowanie drążków prowadzących prowadnicy równoległej
(8) | Ogranicznik schodkowy
(9) | Śruba motylkowa do regulacji ogranicznika głębokości
(10) | Przełącznik suwakowy ze wskaźnikiem
(11) | Rękojeść lewa (powierzchnia izolowana)
(12) | Dźwignia ustalająca blokady głębokości frezowania
(13) | Skala głębokości frezowania
(14) | Ogranicznik głębokości
(15) | Skala precyzyjnej regulacji głębokości frezowania
(16) | Pokrętło do precyzyjnej regulacji głębokości frezowania (moduł górnowrzecionowy)
(17) | Pokrętło wstępnego wyboru prędkości obrotowej
(18) | FrezA)
(19) | Włącznik/wyłącznik
(20) | Przycisk blokujący i odblokowujący włącznik/wyłącznik
(21) | Klucz widełkowy (17 mm, 24 mm)
(22) | Nakrętka złączkowa z tuleją zaciskową
(23) | Adapter do odsysania pyłu (moduł górnowrzecionowy)
(24) | Śruba radełkowana adaptera do odsysania pyłu (2 szt.)
(25) | Wąż odsysający(Ø 35 mm)A)
(26) | Adapter do odsysania pyłu (moduł kopiujący)A)
(27) | Pierścień oddzielający adaptera do odsysania pyłów A)
(28) | Prowadnica równoległa
(29) | Śruba motylkowa do zgrubnego ustawiania prowadnicy równoległej
(30) | Drążek prowadzący do prowadnicy równoległej
(31) | Pokrętło do precyzyjnego ustawiania prowadnicy równoległej
(32) | Trzpień centrujący
(33) | Przestawna szyna oporowa do prowadnicy równoległej
(34) | Adapter SDS do bolców kopiujących
(35) | Śruba mocująca do adaptera bolca kopiującego (2 szt.)
(36) | Dźwignia odblokowująca adapter bolca kopiującego
(37) | Bolec kopiujący
(38) | Moduł górnowrzecionowy
(39) | Śruba mocująca do płyty ślizgowej
(40) | Trzpień centrującyA)
(41) | Pokrywa odsysająca do obróbki krawędzi
(42) | Koło prowadząceA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.