# Műszaki adatok

Felsőmaró |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 10000–25000
A fordulatszám előválasztása |  | ●
Konstans elektronika |  | ●
Porelszívó-csatlakozó |  | ●
Kompatibilis befogópatronok | mm col | 8–12 ¼–½
Marókosárlöket | mm | 80
SúlyA) | kg | 6,3
Érintésvédelmi osztály |  | / II

A)

  Hálózati csatlakozókábel nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.