# Tekniske data

Overfres |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Opptatt effekt | W | 2000
Tomgangsturtall | o/min | 10000–25000
Turtallsinnstilling |  | ●
Konstantelektronikk |  | ●
Tilkobling for støvavsug |  | ●
Kompatible spennhylser | mm inch | 8–12 ¼–½
Fresekurvslag | mm | 80
VektA) | kg | 6,3
Kapslingsgrad |  | / II

A)

  Uten strømkabel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.