# Технически данни

Оберфреза |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000
Скорост на въртене на празен ход | min–1 | 10000–25000
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ●
Константна електроника |  | ●
Присъединяване за система за прахоулавяне |  | ●
Съвместими затегателни цанги | mm inch | 8–12 ¼–½
Ход на корпуса | mm | 80
ТеглоA) | kg | 6,3
Клас на защита |  | / II

A)

  Без мрежови кабел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.