# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

##

สามารถติดตั้งข้อต่อดูด (23) ให้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังได้ด้วยส่วนต่อสายยาง

หากใส่อะแดปเตอร์ปลอกสวม (34) จำเป็นต้องหมุนอะแดปเตอร์ปลอกสวมไป 180° สำหรับการติดตั้ง เพื่อไม่ให้อะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (23) สัมผัสกับก้านปลดล็อค (36)

ยึดข้อต่อดูด (23) ด้วยสกรูตอก 2 ตัว (24) กับแผ่นฐาน (5)

เพื่อให้ระบบดูดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องทำความสะอาด (23) เป็นประจำ

##

สามารถติดตั้งข้อต่อดูด (26) ให้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังได้ด้วยส่วนต่อสายยาง

หากใส่อะแดปเตอร์ปลอกสวม (34) ให้ยึดอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (26) ด้วยสกรูขึ้นลาย 2 ตัว (24) เข้ากับแผ่นฐาน (5) สำหรับการใช้งานโดยไม่มีอะแดปเตอร์ปลอกสวม (34) ให้ติดตั้งแหวนคั่นกลาง (27) ที่อะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (26) ไว้ล่วงหน้าตามที่แสดงในภาพ

##

เสียบท่อดูด (Ø 35 มม.) (25) (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นที่ติดตั้ง เชื่อมต่อท่อดูด (25) เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม)

เครื่องนี้สามารถต่อโดยตรงเข้ากับเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์ของ Boschที่มีการควบคุมการสตาร์ทเครื่องทางไกล เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

เครื่อง‌ดูดฝุ่นต้องเหมาะสำหรับใช้ดูด‌วัสดุ‌ที่จะทำงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ