# Защита от перегрузки

При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка невозможна. При слишком высокой нагрузке или превышении диапазона температуры аккумулятора он автоматически отключается. В этом случае выключите электроинструмент и прекратите работу, которая привела к перегрузке электроинструмента. Затем снова включите электроинструмент, чтобы возобновить рабочий процесс.

Примечание — Защита от перегрузки срабатывает при попытке нарезать следующие типы резьбовых шпилек.

- Резьбовая шпилька, размер которой превышает размер режущих губок.
- Резьбовая шпилька, прочность которой выше, чем позволяет режущая способность электроинструмента.