# Beveiliging tegen overbelasting

Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast worden. Bij een te sterke belasting of het verlaten van het toegestane temperatuurbereik van de accu schakelt het automatisch uit. Schakel het elektrische gereedschap dan uit en stop met het werk dat een overbelasting van het elektrische gereedschap heeft veroorzaakt. Schakel vervolgens het elektrische gereedschap weer in om het werkproces opnieuw te starten.

Aanwijzing: De overbelastingsbeveiliging wordt geactiveerd wanneer u probeert de volgende soorten draadeinden te knippen.

- Een draadeind dat groter is dan de grootte van de knipbekken.
- Een draadeind dat een hogere sterkte heeft dan de knipcapaciteit van het elektrische gereedschap toelaat.