# Överbelastningsskydd

Elverktyget kan inte överbelastas om användning sker enligt föreskrifterna. Vid för stor belastning eller om tillåtet batteritemperaturområde överskrids slås det av automatiskt. Stäng då av elverktyget och avbryt arbetet som gjorde att det överbelastades. Slå därefter på elverktyget igen, för att starta om arbetsprocessen.

Anmärkning: Överbelastningsskyddet utlöses om du försöker kapa följande typer av gängstång.

- En gängstång som är större än skärbacksdimensionen.
- En gängstång med högre hålfasthet än vad elverktygets skärkapacitet tillåter.