# Udhëzime sigurie për prerëset e shufrave me fileto

Mbani syze mbrojtëse. Në këtë mënyrë sytë tuaja mbrohen nga pjesëzat e metalit që shkëputen.

Mbajini duart larg nofullave prerëse dhe pjesëve lëvizëse. Gishtat mund të kapen në mekanizmin e prerjes dhe të shkaktojnë lëndime serioze.

- Mbajeni fytyrën larg mekanizmit të prerjes. Gjatë prerjes, fragmentet e shufrës së filetuar mund të hidhen dhe të shkaktojnë lëndime.

- Mos punoni me materiale të gjalla dhe mbajeni veglën elektrike nga sipërfaqet e izoluara të dorezës. Kontakti me materiale të gjalla mund të aktivizojë gjithashtu pjesët metalike të pajisjes dhe të rezultojë në goditje elektrike.

- Përdorni doreza kur punoni me shufra me fileto. Skajet dhe copëzat e pjesës së punës janë të mprehta dhe mund të jenë ende të nxehta menjëherë pas përpunimit.

- Siguroni pjesën e punës. Një pjesë pune e mbajtur në një kapëse ose vizë mbahet më mirë sesa me dorën tuaj.

- Për përpunimin e sigurt të shufrave me fileto të gjata ose të mëdha, vegla elektrike mund të vendoset në një sipërfaqe horizontale duke përdorur sipërfaqet mbështetëse. Nuk duhet të mbërthehet në vese ose të fiksohet në një tavolinë pune.

- Mos e vendosni veglën elektrike mbi ashkla të pjesës së punës. Mund të ndodhë dëmtim dhe mosfunksionim i veglës elektrike.

- Gjithmonë siguroni një bazë të sigurt, veçanërisht kur punoni në një pozicion të ngritur. Mbajeni fort shufrën e filetuar gjatë dhe pas prerjes për të parandaluar rënien e shufrës së prerë me filetim. Një shufër e prerë me fileto mund të shkaktojë lëndime të rënda personale.

- Kur punoni në një pozicion të ngritur, sigurojeni veglën elektrike siç duhet me pajisje mbrojtëse nga rënia dhe sigurohuni që asnjë person të mos jetë nën zonën e punës. Përdorni mbrojtjen e kokës kur punoni lart. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni dëmtimin e pronës dhe lëndimet personale nëse vegla elektrike bie aksidentalisht.

- Nëse bateria është dëmtuar ose përdoret në mënyrë jo të duhur, mund të dalin avuj. Bateria mund të digjet ose të shpërthejë. Dilni në ajër të freskët dhe flisni me një mjek në rast se keni shqetësime. Avujt mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes.

- Mos e modifikoni ose hapni baterinë. Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.

- Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhdë ose kaçavida ose nga forca të jashtme. Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brendshëm dhe bateria mund të digjet, të nxjerë tym, të shpërthejë ose të mbinxehet.

- Përdorni baterinë vetëm në produktet e prodhuesit. Vetëm kështu mund të mbroni baterinë nga mbingarkesat e rrezikshme.

| Mbroni baterinë nga nxehtësia, p.sh. nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell, zjarri, papastërtia, uji dhe lagështia. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe i qarkut të shkurtër.