# Zaštita od preopterećenja

Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja ili napuštanja područja dopuštene temperature isključit će se automatski. Zatim isključite električni alat i prekinite s radom koji je uzrokovao preopterećenje električnog alata. Zatim ponovno uključite električni alat kako biste ponovno pokrenuli radni proces.

Napomena: Zaštita od preopterećenja se aktivira kada pokušate rezati sljedeće vrste navojnih šipki.

- navojnu šipku koja je veća od veličine reznih čeljusti.
- navojnu šipku koja ima veću čvrstoću od one koju dopušta učinak rezanja električnog alata.