# Túlterhelés elleni védelem

Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszerszámot nem lehet túlterhelni. Túl nagy terhelés esetén, illetve a megengedett akkuhőmérséklet-tartomány túllépése esetén automatikusan lekapcsol. Ekkor kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és szakítsa meg a munkát, amely az elektromos kéziszerszám túlterhelését okozta. Ezután kapcsolja újra be az elektromos kéziszerszámot a munkafolyamat újbóli elindításához.

Megjegyzés: A túlterhelés elleni védelem aktiválódik, ha az alábbi típusú menetes szárakat próbálja meg vágni.

- A vágópofa méreténél nagyobb menetes szár.
- Az elektromos kéziszerszám vágásteljesítménye által megengedettnél nagyobb keménységű anyagból készült menetes szár.