# نکات ایمنی برای ابزار برش میله رزوه دار

از عینك ایمنی استفاده كنید. این امر از چشمان شما در برابر پرتاب تراشه مواد محافظت می کند.

دست های خود را از فک های برش و قسمت های متحرک دور نگه دارید. انگشتان می توانند در مکانیسم برش گیر کنند و منجر به بروز جراحات جدی شوند.

- صورت خود را از مکانیسم برش دور نگه دارید. ممکن است در حین برش، قطعات شکسته میله رزوه دار به اطراف پرتاب شوند و منجر به بروز جراحات شوند.

- روی موادی که هادی جریان برق هستند، کار نکنید و ابزار برقی را از دسته دارای روکش عایق، نگه دارید. تماس با موادی كه هادی جریان برق است، می تواند جریان برق را به بخش های فلزی دستگاه نیز انتقال دهد و باعث برق گرفتگی شود.

- هنگام کار بر روی میله های رزوه دار، از دستکش استفاده کنید. لبه ها و تراشه های قطعه کار تیز هستند و می توانند پس از کار، هنوز داغ باشند.

- قطعه کار را محکم کنید. درصورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

- برای کارکردی مطمئن روی میله های رزوه دار بلند یا بزرگ، می توان ابزار برقی را به کمک سطوح نگهدارنده روی سطح افقی قرار داد. نباید آن را در گیره ای مهار کرد یا روی میز کار محکم کرد.

- ابزار برقی را روی تراشه های حاصل از قطعه کار قرار ندهید. این کار می تواند منجر به ایجاد آسیب و اختلال در ابزار برقی شود.

- همیشه از ایمن ایستادن دستگاه اطمینان حاصل کنید، به خصوص زمانی که در موقعیت های مرتفع کار می کنید. برای جلوگیری از افتادن میله رزوه دار بریده شده، میله رزوه دار را در حین و پس از برش محکم نگه دارید. میله رزوه دار بریده شده می تواند منجر به ایجاد آسیب جدی شخصی شود.

- هنگام کار در مکان های مرتفع، ابزار برقی را به اندازه کافی با دستگاه های حفاظت در برابر سقوط محکم کنید و مطمئن شوید که هیچ فردی در زیر محل کار وجود ندارد. هنگام کار در بالای سر، از کلاه ایمنی استفاده کنید. به این ترتیب می توانید در صورت افتادن ناخواسته ابزار برقی از آسیب اموال و آسیب شخصی جلوگیری کنید.

- در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

- باتری قابل شارژ را تغییر و باز نكنید. خطر اتصال كوتاه وجود دارد.

- بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

- از باتری قابل شارژ فقط در محصولات سازنده استفاده کنید. فقط در این صورت از باتری در برابر بار اضافی خطرناک محافظت می شود.

| باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.