# คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องต๊าปเกลียว

สวมแว่นตาป้องกันอันตราย อุปกรณ์นี้จะช่วยปกป้องดวงตาจากละอองวัสดุที่กระเด็นออก

วางตำแหน่งของมือให้อยู่ห่างจากก้ามตัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ นิ้วมืออาจเข้าไปติดในกลไกตัดและทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

- ห้ามยื่นหน้าเข้าไปใกล้กลไกตัด เศษตัดจากสตัดเกลียวอาจกระเด็นออกมาในระหว่างการตัดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ห้ามปฏิบัติงานกับวัสดุที่ยังมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่าน และให้ถือเครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่เป็นพื้นผิวจับหุ้มฉนวน การ‌สัมผัส‌กับวัสดุ‌ที่มีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านจะ‌ทำให้‌ส่วน‌ที่‌เป็น‌โลหะ‌ของ‌เครื่อง‌เกิดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

- สวมถุงมือขณะทำงานกับสตัดเกลียว ขอบและเศษของชิ้นงานมีลักษณะคมและอาจยังร้อนอยู่หลังจากที่เพิ่งปฏิบัติงาน

- ยึดชิ้นงานให้แน่น การยึด‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌เครื่องหนีบ‌หรือ‌แท่นจับ‌จะ‌มั่นคง‌กว่า‌การยึด‌ด้วยมือ

- เพื่อให้ทำงานกับสตัดเกลียวที่มีขนาดยาวหรือใหญ่ได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถใช้พื้นผิวรองรับเพื่อจัดวางเครื่องมือไฟฟ้าบนพื้นผิวในแนวนอนได้ ห้ามใช้ปากกาจับชิ้นงานในการจับอุปกรณ์หรือยึดไว้บนโต๊ะทำงาน

- ห้ามวางเครื่องมือไฟฟ้าไว้บนเศษชิ้นงาน การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าได้รับความเสียหายหรือขัดข้องได้

- ตรวจดูเสมอว่าตำแหน่งทำงานมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพื้นที่สูง จับสตัดเกลียวให้มั่นคงทั้งในระหว่างและหลังการตัด เพื่อป้องกันไม่ให้สตัดเกลียวที่ถูกตัดออกหล่นลงมา สตัดเกลียวที่ถูกตัดออกอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้

- ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งพื้นที่สูง ให้ยึดเครื่องมือไฟฟ้าไว้ให้ปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์การตกหล่น และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ด้านล่างบริเวณที่ปฏิบัติงาน สวมอุปกรณ์ป้องกันศีรษะเมื่อต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สูงเหนือระดับศีรษะ วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินเมื่อเกิดการตกหล่นของเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

- เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง

- ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร

- วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

| ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร