# Ylikuormitussuoja

Sähkötyökalu ei voi ylikuormittua, kun sitä käytetään määräysten mukaisesti. Se sammuu automaattisesti liiallisen kuormituksen tai akun ylikuumenemisen yhteydessä. Kytke sähkötyökalu tällöin pois päältä ja keskeytä työ, joka on aiheuttanut sähkötyökalun ylikuormituksen. Kytke sähkötyökalu sitten uudelleen päälle työn aloittamiseksi uudelleen.

Huomautus: Ylikuormitussuoja aktivoituu, jos yrität leikata seuraavanlaisia kierretankoja.

- Kierretanko, joka on suurempi kuin leikkuuleuka.
- Kierretanko, joka on lujempi kuin sähkötyökalun leikkuuteho.