# Zaštita od preopterećenja

Prilikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preoptereti. Ako je opterećenje preveliko ili je akumulator van dozvoljenog opsega temperature, automatski se isključuje. Tada isključite električni alat i prekinite rad koji je doveo do preopterećenja električnog alata. Zatim ponovo uključite električni alat da biste ponovo pokrenuli radni proces.

Napomena: Zaštita od preopterećenja se aktivira ako pokušate da režete sledeće vrste navojnih šipki.

- Navojnu šipku koja je veća od veličine reznih čeljusti.
- Navojnu šipku koja je čvršća od dozvoljene snage rezanja električnog alata.