# Aizsardzība pret pārslodzi

Darbinot elektroinstrumentu paredzētajā veidā, to nevar pārslogot. Pārāk lielas noslodzes gadījumā vai pārsniedzot akumulatora temperatūras pieļaujamo vērtību diapazonu, elektroinstruments automātiski izslēdzas. Izslēdziet elektroinstrumentu un pārtrauciet darbu, kas izraisīja elektroinstrumenta pārslodzi. Lai atsāktu darba procesu no jauna, atkal ieslēdziet elektroinstrumentu.

Norāde: aizsardzība pret pārslodzi tiek aktivizēta, ja mēģināt griezt šādus vītņstieņu veidus.

- Vītņstienis, kura izmērs ir lielāks par vītņstieņa žokļu izmēru.
- Vītņstienis, kura cietības vērtība pārsniedz elektroinstrumenta pieļaujamo veiktspēju.