# Артық жүктемеден қорғаныс

Мақсатына сәйкес пайдалансаңыз, электр құралына артық жүктеме түспейді. Тым қатты жүктеме түскен жағдайда немесе рұқсат етілген аккумулятор температурасы ауқымынан асып кетсе, ол автоматты түрде өшеді. Содан кейін электр құралын өшіріп, электр құралының шамадан тыс жүктелуіне себеп болған жұмысты тоқтатыңыз. Содан кейін жұмыс процесін қайта бастау үшін электр құралын қайта қосыңыз.

Нұсқау: Егер сіз бұрандалы соташықтардың келесі түрлерін кесуге әрекеттенсеңіз, шамадан тыс жүктемеден қорғаныс іске қосылады.

- Тарақтардың өлшемінен үлкенірек бұрандалы соташық.
- Электр құралының кесу қабілетінен жоғары беріктігі бар бұрандалы соташық.