# Preobremenitvena zaščita

Električnega orodja pri uporabi v skladu z namenom uporabe ni mogoče preobremeniti. Pri preveliki obremenitvi ali neupoštevanju dovoljenega območja temperature akumulatorske baterije se samodejno izklopi. Električno orodje nato izklopite in prekinite delo, zaradi katerega je prišlo do preobremenitve električnega orodja. Električno orodje nato znova vklopite, da lahko nadaljujete z delom.

Opomba: preobremenitvena zaščita se vklopi, če poskusite rezati naslednje vrste navojnih palic.

- Navojne palice, večje od rezalnih čeljusti.
- Navojne palice, ki so pretrde glede na zmogljivost rezanja električnega orodja.