# Предпазване от претоварване

При ползване съобразно предназначението и инструкциите в това ръководство електроинструментът не може да бъде претоварен. При твърде голямо натоварване или излизане от допустимия диапазона на температура на акумулаторната батерия той се изключва автоматично. Тогава изключете електроинструмента и прекъснете работата, която е причинала претоварване на електроинструмента. След това включете отново електроинструмента, за да подновите работния процес.

Указание: Защитата от претоварване се активира, ако опитате рязане на следните видове щанги срезба.

- Щанга с резба, която е по-голяма от размера на режещите челюсти.
- Щанга с резба, която има по-висока якост от мощността на рязане на електроинструмента.