# Protection contre les surcharges

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. Dans le cas d’une trop forte sollicitation ou d’une température de batterie inadmissible, l’outil s’arrête automatiquement. Éteignez alors l’outil électroportatif et interrompez le travail qui a provoqué la surcharge de l’outil électroportatif. Remettez ensuite l’outil électroportatif en marche et redémarrez le travail interrompu.

Remarque : La protection contre les surcharges est activée lorsque vous essayez de sectionner les types de tiges filetées suivantes :

- Une tige filetée de plus gros diamètre que la taille des matrices de coupe.
- Une tige filetée dont la résistance est plus élevée que ce que permettent les performances de coupe de l’outil électroportatif.