# Безбедносни напомени за секач на навојни шипки

Носете заштитни очила. Вашите очи на тој начин се заштитени од распарчени делчиња од материјалот.

Држете ги рацете подалеку од вилиците за сечење и подвижните делови. Прстите може да се заглават во механизмот за сечење и да се предизвикаат сериозни повреди.

- Држете го лицето подалеку од механизмот за сечење. Делови од напојната шипка може да се исфрлат за време на сечењето и да предизвикаат повреди.

- Не работете на материјали под напон и држете го електричниот алат за изолираните површини за држење. Контактот со материјали под напон може да ги стави металните делови на уредот под напон и да доведе до електричен удар.

- Носете ракавици кога работите со навојни шипки. Рабовите и исечоците од делот за обработка се остри и може сè уште да бидат жешки веднаш по обработката.

- Зацврстете го парчето што се обработува. Доколку го зацврстите со уред за затегнување или менгеме, тогаш парчето што се обработува се држи поцврсто отколку со Вашата рака.

- За безбедно обработување долги или големи навојни шипки, електричниот алат може да се постави на хоризонтална површина користејќи ги потпорните површини. Тој не смее да се прицврстува на менгеме или на работна клупа.

- Не ставајте го електричниот алат на исечоците од делот што се обработува. Електричниот алат може да се оштети и да не функционира.

- Секогаш погрижете се да стоите безбедно, особено кога работите во крената положба. Цврсто држете ја навојната шипка за време и по сечењето за да не падне. Исечена навојна шипка може да предизвика сериозни лични повреди.

- Кога работите во подигната положба, соодветно прицврстете го електричниот алат со опрема за заштита од паѓање и погрижете се да нема лица под работната површина. Носете заштита за глава кога работите над глава. Ова спречува материјални штети и лична повреда ако електричниот алат случајно падне.

- При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- Не модифицирајте и отворајте ја батеријата. Постои опасност од краток спој.

- Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

- Користете ја батеријата само во производи на производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

| Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.