# Указания за безопасност за уред за нарязване на резба

Работете с предпазни очила. Вашите очи така са защитени от разчупващи се частици материал.

Пазете ръцете си далеч от режещите челюсти и подвижните части. Пръстите могат да се захванат от режещия механизъм и да се стигне до сериозни наранявания.

- Пазете лицето си далеч от режещия механизъм. По време на рязане отчупени парченца от лоста с резба могат да отхвърчат и да доведат до наранявания.

- Не обработвайте материал под напрежение и дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за захващане. При контакт с материал под напрежение то може да се предаде на металните елементи на електроинструмента и това да предизвика токов удар.

- При обработка на лоста носете ръкавици. Ръбовете и стружките от обработвания детайл са остри и могат непосредствено след обработка да са вс още горещи.

- Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат с подходящи приспособ‌ления или скоби, е застопорен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.

- За сигурна обработка на дълги или големи лостове с резба електроинструментът може да се постави с помощта на опорни повърхности върху водоравна повърхност. Напр. той не трябва да бъде захващан в менгеме или монтиран неподвижно на работен плот.

- Не поставяйте електроинструмента върху стружки от обработвания детайл. Може да се стигне до повреда и неизправност на електроинструмента.

- Винаги внимавайте за сигурна позиция преди всичко при работа на повдигната позиция. Дръжте здраво лоста с резба по време и след рязането, за да предотвратите падането на отрязания лост. Отрязаният лост с резба може да причини сериозни наранявания.

- Обезопасете електроинструмента при работа на повдигната позиция достатъчно добре със средства за обезопасяване срещу падане и внимавайте под работната зона да няма хора. Носете при работи над главата защита за главата. Така можете да избегнете материални щети и персонални наранявания при неволно падане на електроинструмента.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

| Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.