# Apsauga nuo perkrovos

Jei elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas perkrovos. Jei įrankis veikiamas perkrovos arba temperatūra yra už leistinos akumuliatoriaus temperatūros ribų, jis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju elektrinį įrankį išjunkite ir nutraukite darbą, kuris sukėlė elektrinio įrankio perkrovą. Tada elektrinį įrankį vėl įjunkite, kad iš naujo pradėtumėte darbo procesą.

Nuoroda: apsauga nuo perkrovos suaktyvinama, kai bandote pjauti žemiau nurodyto tipo srieginius strypus.

- Srieginį strypą, kuris yra didesnis už pjovimo galvutės dydį.
- Srieginį strypą, kurio stiprumas yra didesnis už elektrinio įrankio pjovimo galią.