# Mânerul auxiliar

- Utilizează scula electrică numai împreună cu mânerul auxiliar (15).

- De aceea, asigură-te întotdeauna că strângi ferm mânerul auxiliar. În caz contrar, poţi pierde controlul asupra sculei electrice în timpul lucrului.

## Bascularea mânerului auxiliar (consultă imaginea A)

Puteţi regla mânerul auxiliar (15) prin basculare, pentru obţinerea unei poziţii de lucru sigure şi confortabile.

- Răsuceşte în sens antiorar partea inferioară a mânerului auxiliar (15) şi basculează mânerul auxiliar (15) în poziţia dorită. Apoi răsuceşte ferm în sens orar partea inferioară a mânerului auxiliar (15).
  Ai grijă ca banda de strângere a mânerului auxiliar să fie prinsă în canelura prevăzută în acest scop pe carcasă.