# სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა

მტვრისგან დაცვის თავსახური (3) მნიშვნელოვნად ამცირებს ბურღვისას მტვრის პატრონში მოხვედრას.ინსტრუმენტის დაყენებისას დარწმუნდით, რომ მტვრისგან დაცვის თავსახური (3) არ არის დაზიანებული.

- მაშინვე გამოცვალეთ მტვრისგან დაცვის თავსახური დაზიანების შემთხვევაში. რეკომენდირებულია შეუკვეთოთ მტვრისგან დაცვის თავსახური მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

## სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა SDS plus

### სამუშაო ინსტრუმენტის SDS plus დაყენება (იხ. სურ. C)

საბურღი ვაზნის მეშვეობით SDS plus (1) შეგიძლიათ ადვილად და მოხერხებულად გამოცვალოთ იარაღი დამატებითი იარაღების გამოყენების გარეშე.

- გაწმინდეთ და ოდნავ გაპოხეთ სამუშაო იარაღის ბოლოვანა.
- ჩასვით მოსახსნელი იარაღი, ვაზნაში ჩახრახვნით (2) ავტომატურ ფიქსაციამდე.
- შეამოწმეთ ფიქსაცია, სცადეთ გამოწიოთ სამუშაო იარაღი.

SDS plus სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია მოხსნადი იარაღის თავისუფლად გადაადგილება. ამის მეშვეობით უქმი სვლის დროს ხდება რადიალური დარტყმა. ეს არ მოქმედებს ხვრელის შესრულების სიზუსტეზე, ვინაიდან ბურღვისას ხდება ბურღის ცენტრირება.

### სამუშაო ინსტრუმენტის SDS plus მოხსნა (იხ. სურ. D)

- გაწიეთ ფიქსაციის მილისი (4) უკან და ამოიღეთ სამუშაო ინსტრუმენტი.

## კბილანიან-გვრიგვინიანი საბურღი პატრონის სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა

### სამუშაო იარაღის დაყენება (იხ. სურ. E)

მითითება: არ გამოიყენოთ სამუშაო ინსტრუმენტი SDS plus კუდის გარეშე დარტყმითი ბურღვისთვის!ინსტრუმენტები SDS plus კუდის გარეშე და საბურღი ვაზნები დაზიანდება დარტყმითი ბურღვის დროს.

- ჩასვით კბილანიან-გვირგვინიანი საბურღი პატრონი (18).
- გახსენით კბილანიანი საბურღი პატრონი (18), იმდენად მოტრიალებით, რომ შესაძლებელი იყოს სამუშაო ინსტრუმენტის ჩასმა. ჩასვით ინსტრუმენტი.
- ჩასვით საბურღი პატრონის გასაღები (20) შესაბამის ხვრელში კბილანიან გვირგვინიან საბურღ პატრონზე (18) და თანაბრად მოუჭირეთ სამუშაო ინსტრუმენტს.
- მოატრიალეთ დარტყმის ამომრთველი/ბრუნვის შემჩერებელი (12) პოზიციაზე "ბურღვა".

### იარაღის ამოღება ვაზნიდან (იხ. სურ. F)

- მოატრიალეთ კბილანიან გვირგვინიანი პატრონის გილზა (18) პატრონის გასაღების მეშვეობით (20) საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, სანამ არ შეძლებთ მოხსნათ ცვლადი ინსტრუმენტი.