# საბურღი პატრონის და ინსტრუმენტის არჩევა

დარტყმითი ბურღვისთვის დაგჭირდებათ იარაღი SDS plus, რომელიც უნდა ჩასვათ საბურღ ვაზნაში SDS plus.

ხეში, ლითონში, კერამიკაში და სინთეტიკურ მასალაში დარტყმების გარეშე ბურღვისთვის, აგრეთვე ჩახრახვნისთვის გამოიყენება ინსტრუმენტი SDS plus გარეშე (მაგ.: ბურღები ცილინდრული კუდით). ამ ინსტრუმენტებისთვის დაგჭირდებათ მუშტოვანი პატრონი.

მითითება: გამოიყენეთ საბურღი პატრონი კბილანოვანი გვირგვინით მხოლოდ რეჟიმში ბურღვა დარტყმის გარეშე.