# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | SDS plus stezna glava
(2) | Prihvat za alat SDS plus
(3) | Kapica za zaštitu od prašine
(4) | Čaura za blokadu
(5) | Amortizacija vibracija
(6) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(7) | Preklopni prekidač za smer obrtanja
(8) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(9) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(10) | AkumulatorA)
(11) | Taster za deblokiranje prekidača za zaustavljanje udarnog/obrtnog rada
(12) | Prekidač za zaustavljanje udarnog/obrtnog rada
(13) | Radno svetlo
(14) | Taster za podešavanje graničnika za dubinu
(15) | Dodatna drška (izolirana površina za držanje)
(16) | Graničnik za dubinu
(17) | Sigurnosni zavrtanj za nazubljenu steznu glavuA)
(18) | Nazubljena stezna glavaA)
(19) | SDS plus prihvatna osovina za steznu glavuA)
(20) | Ključ za steznu glavuA)
(21) | Univerzalni držač sa SDS plus prihvatnom osovinomA)
(22) | Prostor pričvršćivanja zaštite od pada na električnom alatu
(23) | Zaštita od padaB)
(24) | Fiksirana granična tačka zaštite od padaB)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

B)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke i program pribora kompanije Bosch.