# Töltési idők

Az alábbi táblázat az akkumulátor típusától és töltési módjától függően mutatja a kívánt töltöttségi állapot eléréséhez szükséges hozzávetőleges időt percben kifejezve. A töltési idők változhatnak. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Akkumulátor |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈61
GBA 18V 4.0 Ah | ≈129
GBA 18V 5.0 Ah | ≈155
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈128
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈171
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈238
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈357

megfelel a teljesen feltöltött állapotnak