# Strømforsyning fjernkontroll

Det anbefales å bruke alkaliske manganbatterier til drift av fjernkontrollen.

For å åpne batteridekselet (29) trykker du låsen (28) i pilretningen og tar batteridekselet av. Sett inn batteriet.

Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av batterirommet.

- Ta batteriet ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Batteriet kan korrodere og selvutlade ved langvarig lagring i fjernkontrollen.