# Penggunaan

- Lindungi alat pengukur dan remote control dari kelembapan dan sinar matahari langsung.

- Jauhkan alat pengukur dan remote control dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jangan biarkan alat pengukur dan remote control berada terlalu lama di dalam kendaraan. Biarkan alat pengukur dan remote control menyesuaikan suhu lingkungan apabila terjadi perubahan suhu yang drastis sebelum dioperasikan. Sebelum melanjutkan pekerjaan dengan alat pengukur, selalu lakukan pemeriksaan akurasi melalui lihat Pemeriksaan keakuratan alat ukur.
  Pada suhu yang ekstrem atau terjadi perubahan suhu yang drastis, ketepatan alat ukur dapat terganggu.

- Hindari guncangan atau benturan yang keras pada alat ukur. Apabila setelah terjadi pengaruh eksternal yang kuat pada alat ukur, disarankan untuk memeriksa akurasi alat ukur sebelum digunakan kembali lihat Pemeriksaan keakuratan alat ukur.

Pengoperasian remote control
Pengoperasian laser rotasi
Mode pengoperasian
Fungsi
Levelling otomatis
Pemeriksaan keakuratan alat ukur
Petunjuk pemakaian
Contoh penggunaan
Ikhtisar indikator laser putar