# Instrucţiuni privind siguranţa pentru nivela laser rotativă şi telecomandă

Citeşte şi respectă toate instrucţiunile, pentru a putea lucra în condiţii de maximă siguranţă. În cazul nerespectării următoarelor instrucţiuni, dispozitivele de protecţie integrate pot fi perturbate. Plăcuţele de avertizare nu trebuie să devină niciodată ilizibile. PĂSTREAZĂ ÎN CONDIŢII OPLTIME ACESTE INSTRUCŢIUNI ŞI PREDĂ-LE ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL URMĂTORULUI POSESOR AL ACESTUIA.

- Atenţie – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucţiuni, aceasta poate duce la o expunere la radiaţii periculoasă.

- Aparatul de măsură este livrat împreună cu o plăcuţă de avertizare laser (prezentată în schiţa aparatului de măsură de la pagina grafică marcată).

- În cazul în care textul plăcuţei de avertizare laser nu este în limba ţării tale, înainte de prima punere în funcţiune lipeşte deasupra textului în limba engleză al plăcuţei de avertizare laser eticheta adezivă în limba ţării tale din pachetul de livrare.

- Nu aduceţi modificări echipamentului laser.

- Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de protecţie. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaştere a razei laser; aceştia nu te protejează, totuşi, împotriva razelor laser.

- Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de soare sau în traficul rutier. Ochelarii pentru laser nu oferă o protecţie UV completă şi reduc percepţia culorilor.

- Produsul trebuie să fie reparat numai de către personal de specialitate corespunzător calificat şi numai cu piese de schimb originale. Astfel, vei fi sigur că este menţinută siguranţa.

- Nu lăsaţi copiii să folosească nesupravegheaţi aparatul de măsură cu laser. Ei ar putea provoca involuntar orbirea altor persoane sau a lor înşile.

- Nu lucra în medii cu pericol de explozie, în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Se pot produce scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Instrucţiuni suplimentare privind siguranţa pentru GRL 250 HV :

| Nu îndrepta raza laser asupra persoanelor sau animalelor şi nu privi nici tu direct spre raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta ai putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma ochii.

- În cazul în care raza laser este direcţionată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideţi în mod voluntar ochii şi să deplasaţi imediat capul în afara razei.

Instrucţiuni suplimentare privind siguranţa pentru GRL 300 HV, GRL 300 HVG :

- La aparatul de măsură, orificiile de ieşire a razei laser sunt marcate cu o plăcuţă de avertizare. Respectă poziţia acestora în timpul utilizării aparatului de măsură.

- În cazul în care textul de pe plăcuţa de avertizare aferentă nu este în limba ţării tale, înainte de prima punere în funcţiune, lipeşte deasupra textului de pe plăcuţa de avertizare eticheta adezivă cu textul în limba ţării tale, disponibilă în pachetul de livrare.

- La utilizarea unui laser din clasa laser 3R, respectaţi posibilele prescripţii naţionale. Nerespectarea acestor prescripţii poate duce la răniri.

- Aparatul de măsură trebuie folosit numai de către persoane familiarizate cu manevrarea aparatelor cu laser. Conform EN 60825-1 aceasta cuprinde şi cunoaşterea efectului biologic al laserului asupra ochiului şi pielii cât şi utilizarea corectă a dispozitivelor de protecţie împotriva laserului, în scopul evitării pericolelor.

- Marcaţi sectorul în care va fi utilizat aparatul de măsură cu plăcuţe corespunzătoare de avertizare laser. Astfel veţi evita pătrunderea persoanelor aflate în preajmă în sectorul periculos.

- Nu depozitaţi aparatul de măsură în locuri accesibile persoanelor neautorizate. Persoanele nefamiliarizate cu operarea aparatului de măsură se pot răni pe sine cât şi pe alţii.

| Nu îndrepta raza laser asupra persoanelor sau animalelor şi nu privi nici tu direct spre raza laser. Acest aparat de măsură emite radiaţii laser din clasa laser 3R conform EN 60825-1. Privirea directă înspre raza laser – chiar de la o depărtare mai mare – poate afecta vederea.

- Aveţi grijă ca sectorul radiaţiei laser să fie supravegheat sau ecranat. Prin limitarea radiaţiei laser la sectoare controlate se vor evita vătămările ochilor persoanelor aflate în preajmă.

- Poziţionaţi aparatul de măsură întotdeauna în aşa fel încât razele laser să treacă la o înălţime mult sub nivelul ochilor. Astfel veţi avea siguranţa că ochii nu vă vor fi afectaţi.

- Evitaţi reflexiile razei laser pe suprafeţe netede precum ferestre sau oglinzi. Chiar şi raza laser reflectată poate provoca leziuni oculare.

Alte instrucţiuni privind siguranţa