# Kaukosäätimen virtalähde

Kaukosäätimen virtalähteenä suosittelemme käyttämään alkalimangaaniparistoja.

Avaa paristokotelon kansi (29) painamalla lukitsinta (28) nuolen suuntaan ja ota paristokotelon kansi pois. Asenna paristo kotelon sisään.

Aseta paristot oikein päin paristokotelon sisäpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

- Ota paristo pois kaukosäätimestä, jos et käytä sitä pitkään aikaan. Kaukosäätimessä oleva paristo saattaa hapettua ja purkautua pitkäaikaisessa säilytyksessä.