# Drift

- Skydda mätinstrumentet och fjärrkontrollen mot fukt och direkt solljus.

- Utsätt inte mätinstrumentet och fjärrkontrollen för extrema temperaturer eller stora temperatursvängningar. Låt inte kameran ligga under en längre tid t. ex. i en bil. Låt temperaturen jämnas ut innan du använder mätinstrumentet och fjärrkontrollen om de har utsatts för stora temperaturväxlingar. Innan du fortsätter arbeta med mätinstrumentet, utför alltid se Precisionskontroll av mätinstrumentet.
  Vid extrema temperaturer eller temperatursvängningar kan mätinstrumentets precision påverkas.

- Undvik kraftiga stötar eller fall hos mätinstrumentet. Efter kraftig yttre påverkan på mätinstrumentet, utför alltid ett precisionstest se Precisionskontroll av mätinstrumentet.

Driftstart av fjärrkontrollen
Rotationslaserns driftstart
Driftstyper
Funktioner
Nivelleringsautomatik
Precisionskontroll av mätinstrumentet
Arbetsanvisningar
Arbetsexempel
Översikt över rotationslaserns indikeringar