# 旋轉式雷射測量儀的指示器一覽表

| 雷射光束 | 雷射光束旋轉 |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
綠色 | 紅色 | 綠色 | 紅色 | 紅色
啟動測量儀（1 秒鐘自我檢測） |  |  | ● |  |  | ● | ●
調平或重新調平 | 每秒 2 次 | ○ | 每秒 2 次 |  |  |  |
測量工具調平／待機中 | ● | ● | ● |  |  |  |
超過自動調平範圍 | 每秒 2 次 | ○ |  | ● |  |  |
震動警告已啟用 |  |  |  |  | ● |  |
震動警告已觸發 | 每秒 2 次 | ○ |  |  |  | 每秒 2 次 |
電池電壓可供運作 ≤ 2 小時 |  |  |  |  |  |  | 每秒 2 次
電池耗盡 | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●：連續運轉

每秒 2 次：閃爍頻率（範例）

○：功能已停止