# Üzemmódok

A mérőműszernek több üzemmódja van, amelyek között bármikor át lehet kapcsolni:

- Keresztvonalas üzem (lásd a C ábrát): egy vízszintes és egy függőleges lézervonalat állít elő,
- Vízszintes üzem (lásd a D ábrát): egy vízszintes lézervonalat állít elő,
- Függőleges üzem (lásd a E ábrát): egy függőleges lézervonalat állít elő.

A mérőműszer a bekapcsolás után a kereszt‌vonalas üzemben kezd működni. A (6) vízszintes üzemmód gombbal és a (5) függőleges üzemmód gombbal a vízszintes és a függőleges lézervonalat egymástól függetlenül be és ki lehet kapcsolni.

Valamennyi üzemmód választható szintező automatikával és az ingamozgás reteszelésével is.