# Käyttötavat

Mittalaitteessa on useita käyttötapoja ja käyttötapaa voi vaihtaa koska tahansa:

- Ristilinjakäyttö (katso kuva C): heijastaa yhden vaakasuoran ja yhden pystysuoran laserlinjan,
- vaakasuuntainen käyttö (katso kuva D): heijastaa yhden vaakasuoran laserlinjan,
- pystysuuntainen käyttö (katso kuva E): heijastaa yhden pystysuoran laserlinjan.

Mittalaite on ristilinjakäytössä käynnistyksen jälkeen. Vaakasuuntaisen käytön (6) ja pystysuuntaisen käytön (5) painikkeilla voit kytkeä vaakasuorat ja pystysuorat laserlinjat toisistaan riippumatta päälle ja pois päältä.

Kaikki käyttötavat voidaan valita joko tasausautomatiikan tai heiluntalukituksen kanssa.