# Načini rada

Mjerni alat ima nekoliko načina rada koje uvijek možete promijeniti:

- način rada s križnim linijama (vidjeti sliku C): proizvodi jednu vodoravnu i jednu okomitu liniju lasera,
- horizontalni način rada (vidjeti sliku D): proizvodi jednu vodoravnu liniju lasera,
- vertikalni način rada (vidjeti sliku E): proizvodi jednu okomitu liniju lasera.

Nakon uključivanja, mjerni alat se nalazi u radu s križnim linijama. Tipkama za horizontalni način rada (6) i vertikalni način rada (5) možete uključiti i isključiti vodoravnu i okomitu liniju lasera neovisno jednu od druge.

Svi načini rada mogu se odabrati s nivelacijskom automatikom i blokadom njihanja.