# Driftsmoduser

Måleverktøyet har flere driftsmoduser som du når som helst kan veksle mellom:

- Krysslinjemodus (se bilde C): gir en vannrett og en loddrett laserlinje.
- Horisontal modus (se bilde D): gir en vannrett laserlinje.
- Vertikal modus (se bilde E): gir en loddrett laserlinje.

Etter at måleverktøyet er slått på, er det i krysslinjemodus. Med knappene for horisontal modus (6) og vertikal modus (5) kan du slå den vannrette og den loddrette laserlinjen på og av uavhengig av hverandre.

Alle driftsmodusene kan velges både med automatisk nivellering og pendellås.