# Modurile de funcţionare

Aparatul de măsură dispune de mai multe moduri de funcţionare între care se poate comuta în orice moment:

- Modul cu linii în cruce (consultă imaginea C): este generată o linie laser orizontală şi încă una verticală;
- Modul orizontal (consultă imaginea D): este generată o linie laser orizontală;
- Modul vertical (consultă imaginea E): este generată o linie laser verticală.

După conectare, aparatul de măsură se află în modul cu linii în cruce. Cu tastele Mod orizontal (6) şi Mod vertical (5) poţi activa şi dezactiva linia laser orizontală şi linia laser verticală independent una faţă de cealaltă.

Toate modurile de funcţionare pot fi selectate atât cu nivelarea automată, cât şi cu blocarea pendulului.