# Driftstilstande

Måleværktøjet har flere driftsmåder, som du altid kan skifte imellem:

- Krydslinjetilstand (se billede C): Viser en vandret og en lodret laserlinje.
- Horisontal tilstand (se billede D): Viser en vandret laserlinje.
- Vertikal tilstand (se billede E): Viser en lodret laserlinje.

Måleværktøjet befinder sig i krydslinjedrift, når det tændes. Med knappen til vandret drift (6) og lodret drift (5) kan du tænde og slukke for de vandrette og lodrette laserlinjer uafhængigt af hinanden.

Alle driftstilstande kan vælges såvel med automatisk nivellering som med pendullås.