# Vrste režima rada

Merni alat raspolaže sa više vrsta rada, koje možete u svako doba menjati:

- režim rada sa ukrštenim linijama (videti sliku C): formira horizontalnu i vertikalnu lasersku liniju,
- horizontalni režim rada (videti sliku D): formira horizontalnu lasersku liniju,
- vertikalni režim rada (videti sliku E): formira vertikalnu lasersku liniju.

Posle uključivanja, merni alat se nalazi u režimu radu sa ukrštenim linijama. Pomoću tastera za horizontalni režim rada (6) i vertikalni režim rada (5) možete da uključite i isključite horizontalnu i vertikalnu lasersku liniju nezavisno jednu od druge.

Sve vrste režima rada možete da izaberete pomoću automatskog nivelisanja kao i blokade pomeranja.