# Funcionamento com pilhas

Para trocar do acumulador de íons de lítio (9) para pilhas, retire o acumulador de íons de lítio (9).

Para o funcionamento do instrumento de medição é recomendável usar pilhas de manganês alcalinas.

Introduza as pilhas.

Prestar atenção à polaridade correta na ilustração no lado de dentro do compartimento das pilhas.

Coloque a tampa do compartimento de pilhas (12) e deixe o mesmo engatar.

Se as pilhas ficarem fracas, as linhas laser piscam aprox. 1 min em sequência lenta.
Se as pilhas estiverem vazias, as linhas laser piscam durante aprox. 10 s em sequência rápida, depois o instrumento de medição desliga-se.

Sempre substituir todas as pilhas ao mesmo tempo. Só utilizar pilhas de uma só marca e com a mesma capacidade.

- Retirar as pilhas do instrumento de medição, quando o mesmo não for usado durante um período de tempo mais longo. As pilhas podem corroer ou descarregar se forem armazenadas durante muito tempo dentro do instrumento de medição.