# Работење со литиум-јонски батериски пакет

## Ставање/менување на литиум-јонски батериски пакет

За промена на батериите од литиум-јонскиот батериски пакет (9) извадете го поклопецот на преградата за батерии (12) заедно со батериите.

Вметнете го литиум-јонскиот батериски пакет (9) и заклучете го механизмот за заклучување (10).

За да го извадите литиум-јонскиот батериски пакет (9) притиснете на механизмот за заклучување (10) и извадете го литиум-јонскиот батериски пакет од мерниот алат.

## Полнење на литиум-јонскиот батериски пакет

- За полнење, користете го препорачаниот USB-мрежен напојувач или USB-мрежен напојувач, чиј излезен напон и минимална излезна струја ги исполнуваат барањата во поглавјето „Технички податоци“. Притоа внимавајте на упатството за користење на USB-мрежниот напојувач. Препорачан мрежен напојувач: види „Технички податоци“.

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на мрежниот напојувач. Мрежните напојувачи означени со 230 волти исто така може да се користат и на 220 волти.

- Полнете ја батеријата преку USB-приклучок само на амбиентални температури помеѓу +10 °C и +35 °C. Полнењето надвор од температурниот опсег може да ја оштети батеријата или да го зголеми ризикот од пожар.

Напомена: Литиум-јонските батерии се испорачуваат делумно наполнети порани меѓународните прописи за транспорт. За да се загарантира целосната јачина на батеријата, пред првата употреба целосно наполнете ја.

Ако нивото на наполнетост на литиум-јонскиот батериски пакет е ниско, ласерските линии ќе трепкаат бавно околу 1 минута.
Ако литиум-јонскиот батериски пакет е празен, ласерските линии ќе трепкаат брзо околу 10 секунди и потоа мерниот алат ќе се исклучи.

Отворете го поклопецот на USB Type-C®-портата (8). Поврзете го USB-приклучокот во USB-мрежниот напојувач со USB-кабел (15). Поврзете го USB-мрежниот напојувач во струја.

Индикатор за промена на боја (7) | Значење
--- | ---
Жолта | Литиум-јонскиот батериски пакет е делумно наполнет.
Зелена | Литиум-јонскиот батериски пакет е целосно наполнет.
Црвена | Номиналниот напон или струјата за полнење не се соодветни.

Кога полнењето ќе заврши, извадете го USB-кабелот (15). Затворете го капакот на USB Type-C®-портата (8) за заштита од прав и вода.