# Funcţionarea

- Verifică precizia de nivelare şi de afişare a aparatului de măsură înainte de fiecare începere a lucrului, precum şi după transportul pe o perioadă mai lungă de timp al aparatului de măsură.

- Feriţi aparatul de măsură împotriva umezelii şi expunerii directe la radiaţiile solare.

- Nu expuneţi aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variaţii de temperatură. De exemplu, nu-l lăsaţi pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variaţii mai mari de temperatură, înainte de a pune în funcţiune aparatul de măsură, lăsaţi-l mai întâi să se acomodeze. În cazul temperaturilor extreme sau a variaţiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.

- Evită orice şocuri sau căderi ale aparatului de măsură. După exercitarea unor influenţe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuezi întotdeauna verificarea preciziei acestuia vezi Verificarea preciziei aparatului de măsură.

- Aşază aparatul de măsură în valiza din pachetul de livrare atunci când îl transporţi pe distanţe mai mari (de exemplu, în vehicul). Acordă atenţie poziţiei corecte a aparatului de măsură în valiză. La introducerea în valiză, compensatorul este blocat, deoarece, în caz contrar, acesta s-ar putea deteriora în cazul mişcărilor bruşte.

Montarea/Alinierea aparatului de măsură
Funcţii de măsurare
Verificarea preciziei aparatului de măsură