# Drift

- Kontrollera mätinstrumentets nivellerings- och indikeringsnoggrannhet innan arbetet påbörjas och efter en längre transport av mätinstrumentet.

- Skydda mätinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

- Utsätt inte mätinstrumentet för extrema temperaturer eller stora temperatursvängningar. Låt det inte ligga exempelvis i bilen under en längre period. Låt mätinstrumentet bli tempererat igen efter stora temperatursvängningar innan du använder det. Vid extrema temperaturer eller temperatursvängningar kan mätinstrumentets precision påverkas.

- Undvik att utsätta mätinstrumentet för stötar eller fall. Efter kraftig yttre påverkan på mätinstrumentet, utför alltid ett precisionstest se Precisionskontroll av mätinstrumentet.

- Placera mätinstrumentet i medföljande väska om det ska transporteras en längre sträcka (t. ex. i bil). Kontrollera att mätinstrumentet har korrekt position i väskan. Vid placering i väskan spärras kompensatorn, eftersom den kan komma till skada vid kraftiga rörelser.

Ställa upp/rikta in mätinstrumentet
Mätfunktioner
Precisionskontroll av mätinstrumentet