# Vedligeholdelse og ‌rengøring

Måleværktøjet må kun opbevares og transporteres i den medfølgende kuffert.

Hold altid måleværktøjet rent.

Dyp ikke måleværktøjet i vand eller andre væsker.

Tør snavs af med en fugtig, blød klud. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.

Linserne skal behandles meget forsigtigt. Brug altid kun en blød pensel til at fjerne støv. Berør aldrig linserne med fingrene.

Lad måleværktøj og kuffert tørre helt, før du stiller det til opbevaring. Der befinder sig en pose med tørremiddel i kufferten, som binder eventuel restfugt. Udskift posen med tørremiddel jævnligt.

Hvis måleværktøjet skal repareres, skal du indlevere det i kufferten .